1. IP在同一网段/交换机

即msk：<=255.255.248.0即可ping通

1. IP在同一网段/路由器

可配置静态路由

1. IP不在同一网段/交换机

不通

1. IP不在同一网段/路由器

配置路由